|  |  |
| --- | --- |
| **18.1.3**  | **ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ** |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:** | 1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (ΥΛΙΚΑ,ΕΡΓΑΣΙΑ,ΕΡΓ. ΕΙΣΦ.)  |
|  |  | 2. Δίνεται η δυνατότητα προσθήκης νέων εργασιών , για τις οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνεται το εύλογο του κόστους  |
|  |  | 3. Για τις εργασίες που είναι σημειωμένες με αστερίσκο (\*) οι τιμές θα διαμορφωθούν κατά περίπτωση με βάση την αναλυτική περιγραφή των επί μέρους εργασιών, τα υπάρχοντα εγκεκριμένα σχέδια και ενδεχόμενες προσφορές |
|  |  | **Για Οινούσσεs και Ψαρρά οι τιμέs προσαυξάνονται κατά 15%** |
| **ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** | **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ** | **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ** | **Μ.Μ.** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ** |
| **ΟΜΑΔΑ Α** | ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | Υ.01 | Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις | μ2 | 5,00 |
| Υ.02 | Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ \* | ΚΑ | 1380,00 |
| Υ.03 | Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ \* | ΚΑ | 460,00 |
| Υ.04 | Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης \*  | ΚΑ | 960,00 |
| Υ.05 | Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης \*  | ΚΑ | 960,00 |
| Υ.06 | Άλλο (Διευκρινίστε) |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ Β** | ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ | ΠΧ.01 | Περίφραξη \* (θεμέλιο και τοιχίο 20\*40εκ +κιγκλίδωμα ύψους 1,20μ.) | μ.μ. | 48,00 |
| ΠΧ.02 | Περίφραξη \* (θεμέλιο και τοιχίο 20\*40εκ + πάσσαλοι με συρματόπλεγμα ύψους 1,80 μ.) | μ.μ. | 58,00 |
| ΠΧ.03 | Περίφραξη με συρματόπλεγμα και πασάλους κάθε 2-2,5 μ, ύψους 1,5-2,5μ | μ.μ. | 40,00 |
| ΠΧ.04 | Περίφραξη με σενάζ 20 εκατοστά, πασσάλους και πλέγμα | μ.μ. | 45,00 |
| ΠΧ.05 | Περίφραξη συμπαγής με πλέγμα (1,00 μ beton) | μ.μ. | 50,00 |
| ΠΧ.06 | Εσωτερική οδοποιία (άσφαλτος 10εκ) | μ2 | 25,00 |
| ΠΧ.08 | Στρώση δαπέδου με σταμπωτό δάπεδο (χωρίs το σκυρόδεμα) | μ2 | 33,00 |
| ΠΧ.09 | Στρώση δαπέδου με 3Α | μ2 | 26,00 |
| ΠΧ.10 | Ξύλινο δάπεδο τύπου Deck (συνθετική ξυλεία) | μ2 | 100,00 |
| ΠΧ.11 | Συρμάτινη περίφραξη με γαλβανιζέ πλέγμα | μ.μ. | 16,00 |
| ΠΧ.12 | Άλλο (Διευκρινίστε) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ Γ** | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | 01.01 | Γενικές εκσκαφές γαιώδεις  | μ3 | 8,00 |
| 01.02 | Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδεις | μ3 | 13,00 |
| 01.03 | Γενικές εκσκαφές βραχώδεις | μ3 | 22,00 |
| 01.04 | Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής | μ3 | 7,00 |
| 01.05 | Ειδικές επιχώσεις (σκύρα, 3Α κ.λπ.) | μ3 | 28,00 |
| 01.06 | Άλλο (αναλύστε) |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | 02.01 | Καθαιρ.πλινθοδομής | μ3 | 42,00 |
| 02.02 | Καθαιρ.πλινθοδομής ισχυρού κονιάματος | μ3 | 60,00 |
| 02.03 | Καθαιρ. Λιθοδομήs | μ3 | 60,00 |
| 02.04 | Καθαιρ.αόπλου σκυροδέματος | μ3 | 44,00 |
| 02.05 | Καθαιρ.οπλισμένου σκυροδέματος | μ3 | 100,00 |
| 02.06 | Καθαιρ.επιχρησμάτων | μ2 | 10,00 |
| 02.07 | Καθαιρ.τοίχων διά τη διαμόρφωση θυρών | μ2 | 18,00 |
| 02.08 | Καθαιρ. Θυρών κ' παραθύρων (αλουμινίου, ξύλινων ή σιδηρών) | μ2 | 17,00 |
| 02.09 | Καθαίρεση δαπέδων εκ πλακών παντός τύπου | μ2 | 15,00 |
| 02.10 | Καθαίρεση επικεράμωσης (ζευκτό και κεραμίδια) | μ2 | 13,00 |
| 02.11 | Καθαίρεση ξύλινου φέροντος οργανισμού πατωμάτων και στέγης | μ2 | 20,00 |
| 02.12 | Απομάκρυνση προϊόντων καθαιρέσεων/αποξηλώσεων | μ3 | 27,00 |
|  | Άλλο (αναλύστε) |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ(συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη πρόμήθειας και τοποθέτησης :καλουπώματος, σιδερώματος, σκυροδέματος, άντλησης , εργοδοτικές εισφορές /μ3) | 03.01 | Οπλισμένο σκυρόδεμα (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχέs) | μ3 | 405,00 |
| 03.02 | Οπλισμένο σκυρόδεμα (προσβάσιμεs περιοχέs)  | μ3 | 286,00 |
| 03.03 | Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με πλέγμα | μ3 | 198,00 |
| 03.04 | Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων | μ3 | 157,00 |
| 03.05 | Ελαφρομπετόν | μ3 | 210,00 |
| 03.06 | Εξισωτικές στρώσεις  | μ2 | 12,00 |
| 03,07 | Σκυρόδεμα καθαριότητας - εξισωτικές στρώσεις - στρώσεις κλίσεων κτλ. από σκυρόδεμα C12/15 | μ3 | 12,00 |
| 03.08 | Επιφάνειες εμφανους σκυροδέματος | μ2 | 17,00 |
| 03.09 | Σενάζ δρομικά | μ.μ. | 16,00 |
| 03.10 | Σενάζ μπατικά | μ.μ. | 27,00 |
| 03.11 | Μανδύαs χυτού σκυροδέματοs | μ3 | 367,00 |
| 03.12 | Μανδύαs εκτοξευμένου σκυροδέματοs | μ2 | 420,00 |
| 03.13 | Ενέματα | λίτρο | 2,00 |
|  | Άλλο (αναλύστε) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ Δ** | ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ(συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη πρόμήθειας και τοποθέτησης των υλικών, εργατική δαπάνη και εργοδοτικές εισφορές /μ3)  | 04.01 | Λιθοδομές με κοινούς λίθους  | μ2 | 95,00 |
| 04.02 | Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους | μ2 | 120,00 |
| 04.03 | Αργολιθ/μές δι' ασβεστ/ματος | μ3 | 120,00 |
| 04.04 | Πλινθοδομές δρομικές | μ2 | 24,00 |
| 04.05 | Πλινθοδομές δρομικές με μπλόκια (μέχρι 15 εκ.) | μ2 | 37,00 |
| 04.06 | Πλινθοδομές μπατικές | μ2 | 48,00 |
| 04.07 | Τσιμεντολιθοδομές | μ2 | 24,00 |
| 04.08 | Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί (δύο όψεις με ενδιάμεσο ελαφρύ σκελετό, στηρίγματα κτλ.) | μ2 | 28,00 |
| 04.09 | Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές | μ2 | 42,00 |
| 04.10 | Τοίχοι γυψοσανίδων με 2 γύψους ανά πλευρά | μ2 | 46,00 |
| 04.11 | Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί (ανθυγρή γυψ/δα) | μ2 | 30,00 |
| 04.12 | Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές (ανθυγρή γυψ/δα) | μ2 | 37,00 |
| 04.13 | Υαλότουβλα | μ2 | 220,00 |
|  | Άλλο (αναλύστε) |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  | 05.01 | Αβεστοκονιάματα τριπτά | μ2 | 18,00 |
| 05.02 | Αβεστοκονιάματα τριπτά (με kourasanit) | μ2 | 30,00 |
|  | Συνήθη επιχρίσματα με ασβεστοτσιμεντοκονιάματα τριπτά, τριών ή τεσσάρων στρώσεων | μ2 | 27,00 |
| 05.03 | Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου | μ2 | 17,00 |
| 05.04 | Έτοιμο επίχρισμα | μ2 | 19,00 |
| 05.05 | Έτοιμο επίχρισμα θερμοπρόσοψης  | μ2 | 23,00 |
| 05.06 | Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών  | μ2 | 23,00 |
|   |  Άλλο (αναλύστε) |   |   |
|  |  |  |  |  |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ | 06.01 | Με πλακίδια πορσελάνης | μ2 | 60,00 |
| 06.02 | Με διακοσμητικά τούβλα | μ2 | 42,00 |
| 06.03 | Με πατητή τσιμεντοκονία |   | 52,00 |
| 06.04 | Με λίθινες πλάκες | μ2 | 70,00 |
| 06.05 | Με ορθογωνισμένες πλάκες | μ2 | 63,00 |
| 06.06 | Με πέτρα στενάρι | μ2 | 78,00 |
| 06.07 | Με πλάκες μαρμάρου | μ2 | 85,00 |
| 06.08 | Ξύλινα διαζώματα αργολιθοδομών με βερνικόχρωμα | μ.μ | 105,00 |
| 06.09 | Επενδύσειs τοίχων με τσιμεντοσανίδα ή ινοσανίδα | μ.μ | 60,00 |
| 06.10 | Επενδύσειs τοίχων με ξύλο σουηδικό | μ2 | 55,00 |
| 06.11 | Επενδύσειs τοίχων με ξύλο ιρόκο | μ2 | 88,00 |
|  | Άλλο (αναλύστε) |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ  | 07.01 | Με χονδρόπλ. ακανον. πάχους | μ2 | 48,00 |
| 07.02 | Με λίθινες πλάκες (καρύστ. κλπ) | μ2 | 52,00 |
|   | Επίστρωση με χειροποίητεs πλάκεs  | μ2 | 88,00 |
| 07.04 | Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης) | μ2 | 99,00 |
| 07.05 | Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελ | μ2 | 61,00 |
| 07.06 | Με πατητή τσιμεντοκονία | μ2 | 52,00 |
| 07.07 | Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας  | μ2 | 73,00 |
| 07.08 | Με λωρίδες αφρικανικής ξυλείας  | μ2 | 115,00 |
| 07.09 | Με λωρίδες δρυός | μ2 | 120,00 |
| 07.10 | Δάπεδο ραμποτε με ξύλο καστανιάς πλήρες | μ2 | 115,00 |
| 07.11 | Λαμινέιτ  | μ2 | 44,00 |
| 07.12 | Βιομηχανικό δάπεδο | μ2 | 30,00 |
| 07.13 | Βιομηχανικό δάπεδο (χωρίς διάστρωση σκυροδέματος) | μ2 | 25,00 |
| 07.14 | Βιομηχανικό δάπεδο με εποξειδική ρητίνη | μ2 | 35,00 |
|  |  | Άλλο (αναλύστε) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ | 08.01 | Κινητές σίτες αερισμού | μ2 | 75,00 |
| 08.02 | Πατζούρια με φυλλαράκια, αλουμινίου ή πλαστικού, συρόμενα ή σταθερά | μ2 | 350,00 |
| 08.03 | Πόρτες πρεσσαριστές κοινές  | μ2 | 188,00 |
| 08.04 | Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF | μ2 | 281,00 |
| 08.05 | Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρύ,καρυδιά, καστανιά κλπ. | μ2 | 475,00 |
| 08.06 | Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιά | μ2 | 625,00 |
| 08.07 | Υαλοστάσια και εξωστόθυρες από ξύλο καστανιάς  | μ2 | 562,00 |
| 08.08 | Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία | μ2 | 312,00 |
| 08.09 | Υαλοστάσια από ορενγκονταιν | μ2 | 450,00 |
| 08.10 | Σκούρα από σουηδική ξυλεία  | μ2 | 350,00 |
| 08.11 | Σκούρα από ορενγκονταιν | μ2 | 350,00 |
| 08.12 | Σιδερένιες πόρτες | μ2 | 180,00 |
| 08.13 | Σιδερένια παράθυρα | μ2 | 216,00 |
| 08.14 | Bιτρίνες αλουμινίου  | μ2 | 250,00 |
| 08.16 | Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα αλουμινίου (χωρίς ρολό) με σίτα | μ2 | 495,00 |
| 08.17 | Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα αλουμινίου (με ρολό) με σίτα | μ2 | 550,00 |
| 08.18 | Ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα συνθετικά PVC (χωρίς ρολό) με σίτα |  Κατ’ αποκοπή | 500,00 |
| 08.19 | Ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα συνθετικά PVC (με ρολό) με σίτα | Κατ’ αποκοπή | 625,00 |
| 08.20 | Υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή | μ2 | 420,00 |
| 08.21 | Σκούρα (παραδοσιακά) αλουμινίου  | μ2 | 750,00 |
| 08.22 | Σκούρα (παραδοσιακά) συνθετικά PVC | μ2 | 685,00 |
| 08.23 | Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 εως Τ90 πλήρως εξοπλισ. | Τεμ  | 1500,00 |
| 08.24 | Δίφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 εως Τ90 πλήρως εξοπλισμένη | Τεμ  | 2300,00 |
|   |   |  |  |   |
| ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ | 09.01 | Ντουλάπες κοινές (υπνοδωματ) | μ2 οψης | 250,00 |
| 09.02 | Ντουλάπες (ανιγκρέ) | μ2 οψης | 387,00 |
| 09.03 | Ντουλάπια κουζίνας κοινά | μ.μ. | 375,00 |
| 09.04 | Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή ξυλεία (πάνω ή κάτω) | μ.μ. | 625,00 |
|   |   |   |   |   |
| ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ | 10.01 | Θερμομόνωση-υγρομόνωση δώματος | μ2 | 81,00 |
| 10.02 | Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών | μ2 | 22,00 |
| 10.03 | Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου | μ2 | 25,00 |
| 10.04 | Υγρομόνωση δαπέδων επι εδάφους | μ2 | 17,00 |
| 10.05 | Θερμοπρόσοψη εξ. Επιφανειών (πάχους μέχρι 7 εκ.) | μ2 | 65,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ ΣΤ**  | ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ | 11.01 | Κατώφλια, επίστρωση στηθαίων ποδιές παραθ. μπαλκονιών  | μ.μ. | 80,00 |
| 11.02 | Μαρμαρο επένδυση βαθμίδος | μ.μ. | 92,00 |
|   |   |   |   |   |
| ΚΛΙΜΑΚΕΣ  | 12.01 | Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας δρυός | μ2 | 250,00 |
| 12.02 | Ξύλινη επένδυση βαθμίδας πλήρης από σουηδικό | μ.μ | 72,00 |
|  | Σιδερένια βαθμίδα | κιλά | 2,20 |
|  | Ξύλινη βαθμίδα | μ.μ | 58,00 |
|   |  Άλλο (αναλύστε) |   |   |
|  |  |  |  |  |
| ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ  | 14.01 | Από γυψοσανίδες | μ2 | 31,00 |
| 14.02 | Από γυψοσανίδες ανθυγρές | μ2 | 33,00 |
| 14.03 | Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό | μ2 | 28,00 |
| 14.04 | Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες πλήρης | μ2 | 79,00 |
|   |   Άλλο (αναλύστε) |   |   |
|  |  |  |  |  |
| ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ | 15.01 | Κεραμοσκεπή με φουρούσια εδραζόμενη σε πλακα σκυροδεμ. | μ2 | 79,00 |
| 15.02 | Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια | μ2 | 121,00 |
| 15.03 | Ξύλινη στέγη με κεραμίδα εδραζόμενη σε πλάκα σκυροδέματος (με ή χωρίς προεξοχές - φουρούσια) | μ2 | 115,00 |
| 15.04 | Επικεράμωση πλάκας σκυροδέματος | μ2 | 60,00 |
| 15.05 | Πάνελ στέγηs | μ2 | 48,00 |
| 15.06 | Πλαγιοκάλυψη (ή αντικατάσταση πλαγιοκάλυψης) υπάρχουσας κατασκευής οποιουδήποτε τύπου με αυλακωτή λαμαρίνα | μ2 | 18,00 |
| 15.07 | Πλαγιοκάλυψη (ή αντικατάσταση πλαγιοκάλυψης) υπάρχουσας κατασκευής οποιουδήποτε τύπου με πάνελ δύο στρώσεων λαμαρίνας με ενδιάμεση στρώση μόνωσης (πολυουρεθάνη ή πολυστερίνη ή άλλο υλικό) | μ2 | 28,00 |
|  |  | Άλλο (αναλύστε) | μ2 |  |
|  |  |  | μ2 |  |
| ΣΤΗΘΑΙΑ | 16.01 | Από οπλισμένο σκυρόδεμα | μ.μ. | 77,00 |
| 16.02 | Από δρομική πλινθοδομή | μ.μ. | 22,00 |
| 16.03 | Από κιγκλίδωμα σιδερένιο | μ.μ. | 72,00 |
| 16.04 | Από κιγκλίδωμα αλουμινίου | μ.μ. | 121,00 |
| 16.05 | Από κιγκλίδωμα ανοξείδωτου χάλυβα | μ.μ. | 198,00 |
| 16.06 | Από κιγκλίδωμα ινοξ με τζάμι σεκιουριτ | μ.μ. | 165,00 |
| 16.07 | Από κιγκλίδωμα ινοξ  | μ.μ. | 155,00 |
| 16.08 | Από κιγκλίδωμα ξύλινο | μ.μ. | 200,00 |
| 16.09 | Γυάλινο | μ.μ. | 132,00 |
|  |  | Άλλο (αναλύστε) |  |  |
|   |   |   |   |   |
| ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | 17.01 | Υδροχρωματισμοί | μ2 | 9,00 |
| 17.02 | Πλαστικά επί τοίχου | μ2 | 16,00 |
| 17.03 | Πλαστικά σπατουλαριστά | μ2 | 19,00 |
| 17.04 | Τσιμεντοχρώματα | μ2 | 13,00 |
| 17.05 | Ντουκοχρώματα | μ2 | 17,00 |
| 17.06 | Βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών  | μ2 | 55,00 |
| 17.07 | Λουστράρισμα ξύλινων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός η δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτη | μ2 | 13,00 |
|  | Άλλο (αναλύστε) |  |  |
|   |   |   |   |   |
| ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  | 18.01 | Τζάκι απλό | αποκ | 1500,00 |
| 18.02 | Τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό) | αποκ | 2500,00 |
| 18.03 | Τζάκι ενεργειακό | αποκ | 3500,00 |
| 18.04 | Πέργκολα από προλουστραρισμένη ξυλεία (σουηδικό) | μ2 | 137,00 |
| 18.05 | Πέργκολα από προλουστραρισμένη ξυλεία (ιρόκο) | μ2 | 165,00 |
| 18.06 | Πέργκολα από μεταλλική κατασκευή | μ2 | 66,00 |
|   | Άλλο (αναλύστε) |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ Ζ** | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΑ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ Β) ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣΓ) ΗΛΕΚΤΡ/ΚΕΣ Δ) ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 19.01 | Ύδρευση-αποχέτευση πλήρους λουτρού (μπανιέρα, λεκάνη, μπιντέ, νιπτήρας ή έπιπλο-πάγκος, πλυντήριο | Κατ’ αποκ. | 1500,00 |
| 19.02 | ) Ύδρευση-αποχέτευση WC μεγάλου (ντουζιέρα, λεκάνη, νιπτήρας ή έπιπλο-πάγκος, πλυντήριο) | Κατ’ αποκ. | 1500,00 |
| 19.03 | Ύδρευση-αποχέτευση WC γραφείου (βλέπε είδη υγιεινής) | Κατ’ αποκ. | 1000,00 |
| 19.04 | Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας ή εργαστηρίου ή βιοτεχνίας | Κατ’ αποκ. | 350,00 |
| 19.05 | Πλαστικές υδρορροές κτιρίου ανεξαρτήτως διαμέτρου | μ.μ. | 20,00 |
| 19.06 | Υδρορροές χάλκινες | μ.μ. | 50,00 |
| 19.07 | Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-wc. (Σωληνώσεις )  | μ2/κατ | 25 |
| 19.08 | Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-wc. (συνδέσεις)  | μ2/κατ | 22 |
| 19.09 | Κεντρική θέρμανση (Σωληνώσεις - συνδέσεις ) \* | Kcal | 0,20 |
| 19.10 | Κεντρική θέρμανση ( Συνδέσεις, σώματα ,καυστήρας, λέβητας ) \* | kcal | 55 |
| 19.11 | Ενδοδαπέδια θέρμανση κ' ψύξη (Σωληνώσεις Συνδέσεις, σώματα. Η αντλία θερμότητας στον εξοπλισμό) | μ2/κατ | 132,00 |
| 19.12 | Κλιματισμός ατομικές μονάδες μέχρι 9000 BTU | Κατ’ αποκ. | 900,00 |
| 19.13 | Κλιματισμός ατομικές μονάδες μέχρι 12000 BTU | Κατ’ αποκ. | 1000,00 |
| 19.14 | Κλιματισμός ατομικές μονάδες μέχρι 18000 BTU | Κατ’ αποκ. | 1800,00 |
| 19.15 | Κλιματισμός ατομικές μονάδες μέχρι 24000 BTU | Κατ’ αποκ. | 2000,00 |
| 19.16 | Πλήρης ηλεκτρ/γική εγκατάσταση (ασθενή και ισχυρά ρεύματα) Τουριστικής Εγκατάστασης Σωληνώσεις,) \* | μ2/κατ | 38,00 |
| 19.17 | Πλήρης ηλεκτρ/γική εγκατάσταση (ασθενή και ισχυρά ρευματα) Τουριστικής Εγκατάστασης(,καλωδιώσεις, ρευματολήπτες) \* | μ2/κατ | 28,00 |
| 19.18 | Κατοικίας (εργασία και υλικά, πρίζες, διακόπτες) | μ2/κατ | 50,00 |
| 19.19 | Καταστήματος (εργασία και υλικά, πρίζες, διακόπτες) | μ2/κατ | 40,00 |
| 19.20 | Αποθηκευτικού χώρου (εργασία και υλικά, πρίζες, διακόπτες) | μ2/κατ | 25,00 |
| 19.21 | Βιοτεχνίας (εργασία και υλικά, πρίζες, διακόπτες) | μ2/κατ | 66,00 |
| 19.22 | Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κοινές | μ2/κατ | 35,00 |
|  |  |  |  |
| 19.23 | Πλήρες σέτ λουτρού (νεροχύτης, μπαταρίες διπλής ροής, λεκάνη, καζανάκι εξοικ. νερού , μπανιέρα) | αποκ | 1500,00 |
| 19.24 | Σέτ WC (νεροχύτης, μπαταρίες διπλής ροής, λεκάνη, καζανάκι εξοικ. νερού) | αποκ | 800,00 |
| 19.25 | Πλήρες σέτ λουτρού ΑΜΕΑ | αποκ | 1700,00 |
| 19.26 | Ηλιακός συλλέκτης  | τεμ | 1200,00 |
| 19.27 | Ηλιακός συλλέκτης, συνδεδεμένος, πλήρης, χωρητικότητας μέχρι 120 lt, με μπόιλερ με ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση και δυνατότητα σύνδεσης και σε κεντρική θέρμανση. | τεμ | 1200,00 |
| 19.28 | Ηλιακός συλλέκτης, συνδεδεμένος, πλήρης, χωρητικότητας μέχρι 200 lt, με μπόιλερ με ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση και δυνατότητα σύνδεσης και σε κεντρική θέρμανση. | τεμ | 1500,00 |
|  | Άλλο (αναλύστε) |  |  |
|   |   |   |   |   |
| **ΟΜΑΔΑ Η** | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | 21.01 | Μεταλλικός σκελετός (συμπεριλαμβανομένων και όλων των ειδικών τεμαχίων και απαιτούμενων υλικών.) \* (θα κοστολογηθεί διαφορετικά η σύνθετη μεταλλική κατασκευή από δικτύωμα) | κιλ | 3,00 |
| 21.02 | Πάνελ με μόνωση \* (για 50mm) | μ2 | 48,00 |
| 21.03 | Βιομηχανοστάσιο - Αποθήκη με μεταλλικό φέροντα οργανισμό, με πλαγιοκάλυψη και επικάλυψη (στέγη) από panels (τύπου σάντουιτς με θερμομονωτικό - ηχομονωτικό υλικό ενδιάμεσα πάχους 5cm)  | μ2 κάτοψ | 400.00 |
| 21.04 | Γραφεία με μεταλλικό φέροντα οργανισμό, με πλαγιοκάλυψη και επικάλυψη (στέγη) από panels (τύπου σάντουιτς με θερμομονωτικό - ηχομονωτικό υλικό ενδιάμεσα πάχους 5cm)  | μ2 κάτοψ | 400.00 |
| 21.05 | Πλήρης κατασκευή μεταλλικού κτιρίου ύψους μέχρι και 5 μέτρα | μ2 κάτοψ | 300.00 |
| 21.06 | Πλήρης κατασκευή μεταλλικού κτιρίου ύψους από 5 μέχρι και 7 μέτρα | μ2 κάτοψ | 500.00 |
| 21.07 | Πλήρης κατασκευή μεταλλικού κτιρίου ύψους από 7 μέχρι και 10 μέτρα | μ2 κάτοψ | 700.00 |
| 21.08 | Πλήρης κατασκευή βατού μεταλλικού παταριού εντός μεταλλικού κτιρίου (περιλαμβάνεται πλαγιοκάλυψη και βατή κατασκευή οροφής παταριού) | μ2 κάτοψ | 250.00 |
|  | Άλλο (αναλύστε) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |